Data/hora: 10/06/2024 06:49:47

Provedor de dados: 	107	
País: 	Brazil	
Título: 	INFLUÊNCIA DA INCLINAÇÃO TRANSVERSAL E VELOCIDADE DE OPERAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO DE DOSADORES PNEUMÁTICOS COM SEMENTE DE SOJA - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n02a03	
Autores: 	Airton dos Santos Alonço; Universidade Federal de Santa Maria; Hendrigo Alberto Torchelsen da Silveira; Universidade Federal de Santa Maria; Mateus Potrich Bellé; Universidade Federal de Santa Maria - UFSM; Dauto Pivetta Carpes; Universidade Federal de Santa Maria; Otávio Dias da Costa Machado; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-Campus Bento Gonçalves.	
Data: 	2014-04-30	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Mecanização Agrícola máquinas e implementos agrícolas; Mecanização agrícola; Semeadora-adubadora; Glycine max (L.).	
Resumo: 	O trabalho teve por objetivo avaliar a influência da inclinação transversal sobre o desempenho de três dosadores pneumáticos submetidos a diferentes velocidades de operação utilizando-se sementes de soja. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas (LASERG), localizado na Universidade Federal de Santa Maria, com o auxilio de uma bancada que simula algumas condições operacionais de semeadura, como variação da rotação e inclinação de dosadores de sementes. Utilizou-se o delineamento experimental blocos casualizados com parcelas sub-subdivididas, com três fatores experimentais: inclinação transversal do dosador com três níveis (+11°, -11º e nivelado), três dosadores de sementes pneumáticos e velocidade de deslocamento com três níveis (5; 7,5 e 10 km h-1). Realizou-se a medição de 250 espaçamentos por repetição. Para a regularidade de distribuição avaliou-se a porcentagem de espaçamentos aceitáveis, duplos e falhos, e pelo coeficiente de variação dos dados coletados na esteira de sementes. Os resultados obtidos mostram que o aumento do espaçamento entre sementes foi influenciado pela variação da velocidade de deslocamento, impactando significativamente nos resultados médios de espaçamentos aceitáveis e falhos, além da precisão. Para o fator inclinação houve diferença significativa pelo teste de Tukey.	
Tipo: 	Artigo Avaliado por Pares	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/499	
Editor: 	Universidade Federal de Viçosa - UFV	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 22, No 2 (2014); 119-127	
Fonte: 	Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.