Data/hora: 06/06/2024 01:18:57

Provedor de dados: 	107	
País: 	Brazil	
Título: 	COMPARATIVE STUDY OF VERTICAL LOADS ON COIL AND LEAF SPRINGS AND THEIR APPLICATION IN AGRICULTURAL EQUIPMENT

NOTA TÉCNICA: COMPARATIVO DE CARGAS VERTICAIS SOBRE MOLAS HELICOIDAIS E PLANAS E SUA APLICAÇÃO EM SEMEADORAS-ADUBADORAS	
Autores: 	Lambrecht, Edson; Ferreira, Mauro Fernando; Medeiros, Fabricio Ardais; Reis, Ângelo Vieira dos.	
Data: 	2017-11-01	
Ano: 	2017	
Palavras-chave: 	Engenharia Agrícola; Agronomia; Mecanização Agrícola Agricultura familiar; Linha de adubação; Mecanismos sulcadores; Mola plana; Semeadoras.	
Resumo: 	This paper studied the behavior of helical springs compression and flat spring pressure by the action of vertical loads, and aimed to analyze the possibility of replacing a set of three coil springs in parallel and concentric for a flat spring without compromising the functioning and performance of the mechanism that compose it. Existing planters in the domestic market use coil springs and these have the function of applying load on the planter’s rows. They are complex and robust systems. The study was based on calculation methods and measurements were compared and discussed. For the three coils in parallel and concentric yielded a maximum total stress of 3.157N in compression, for a displacement (deformation) of 200mm. The leaf spring yielded a maximum total effort 2.672N.  The results proved possible to replace the coil springs by a single leaf spring, providing a simpler, lighter, and mostly with less parts in their system.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/733

10.13083/reveng.v25i4.733	
Editor: 	Universidade Federal de Viçosa - UFV	
Relação: 	http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/733/502	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; v. 25, n. 4 (2017): JULHO/AGOSTO; 364-371

2175-6813

1414-3984