Data/hora: 02/06/2024 16:46:44

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil
Título: | PROPRIEDADES FÍSICAS, MECÂNICAS E TÉRMICAS DE TELHAS DE CONCRETO FABRICADAS COM ADIÇÃO DE DIFERENTES MATERIAIS ISOLANTES - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n5p406-417
Autores: | Flavio Alves Damasceno; Universidade Federal de Lavras; Otávio Assunção Peito Macedo; Universidade Federal de Mato Grosso; Jofran Luiz de Oliveira; Universidade Federal de Mato Grosso; Carlos Eduardo Alves Oliveira; Universidade Federal de Mato Grosso; Leidimar Freire Brandão; Universidade Federal de Mato Grosso.
Data: | 2015-11-24
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Construções Rurais e Ambiência telhado; Material de construção; Transferência de calor; Construções rurais.
Resumo: | Objetivou-se, com a condução do presente trabalho, avaliar o efeito do uso de diferentes tipos e composições de materiais com características isolantes na confecção de telhas de concreto, com o propósito de melhorar suas propriedades físicas, mecânicas e térmicas. Os materiais isolantes usados foram: vermiculita em proporções de 5% (TAV5) e 10% (TAV10), poliestireno em proporções de 5% (TAI5) e aditivo incorporador de ar em proporções de 5% (TAA5). Testes foram realizados para determinação das propriedades físicas (dimensões, absorção de água e permeabilidade), mecânicas (resistência à ruptura por flexão) e térmicas das telhas de concreto. As propriedades físicas, mecânicas e térmicas das diferentes telhas foram comparadas às determinadas na telha testemunha (TAN), preparada com concreto normal, e avaliadas com base nos critérios mínimos estabelecidos pela NBR 13.858:2 (ABNT, 2009). Com base nos resultados das propriedades físicas, verificou-se que todos os tratamentos testados atenderam aos requisitos exigidos pela norma pertinente no país. No que se refere à propriedades mecânicas, nas diferentes telhas a carga de ruptura à flexão foi inferior ao mínimo recomendado. A incorporação de materiais com características isolantes em telhas de concreto apresentou boa eficiência na redução da temperatura da face interna das telhas.
Tipo: | Artigo Avaliado por Pares
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/578
Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Formato: | application/pdf
Fonte: | ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 23, No 5 (2015); 406-417
Fonte: | Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.