Data/hora: 02/06/2024 12:57:15

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil
Título: | METODOLOGIAS PARA ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE CHUVAS INTENSAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Autores: | Rafael Salgado de Senna; UFES; Alexandre Cândido Xavier; UFES; Julião Soares de Sousa Lima; UFES; Roberto Avelino Cecílio; UFES.
Data: | 2010-12-13
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Engenharia Agrícola precipitação pluviomêtrica; Modelagem hidrológica; Escoamento superficial.
Resumo: | Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a interpolação dos parâmetros da equação de chuvas intensas, pelo método inverso de uma potência da distância, e comparar com o método vizinho mais próximo, para todo o Estado do Espírito Santo. Foi realizada a interpolação dos parâmetros “K”, “a”, “b” e “c” da equação de chuvas intensas, utilizandose o interpolador “Inverso de uma potência da distância”, com cinco diferentes potências, a saber: potências 1, 2, 3, 4 e 5 e “Média aritmética simples” das três vizinhas mais próximas de cada estação. Foram consideradas, para cálculo da intensidade máxima, a média de precipitação (im), todas as combinações possíveis entre os períodos de retorno (T) iguais a 2, 5, 10, 20, 50, e 100 anos e as durações da precipitação (t) iguais a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 240, 360, 720 e 1440 minutos, totalizando 66 combinações para cada uma das 20 estações pluviométricas. De posse dos parâmetros interpolados de cada uma das estações, foram calculados os valores de im, por meio da equação de chuvas intensas. Utilizando-se os valores de im calculados e interpolados, foi calculado o erro médio percentual. Para finalizar, procedeu-se a uma análise de regressão dos dados, correlacionando-se o erro médio percentual com as diferentes potências. O método vizinho mais próximo proporcionou um erro médio de 7,03%, enquanto que o método do inverso de uma potência da distância apresentou um erro médio de 16,4%. Assim, o método vizinho mais próximo teve melhores resultados para a interpolação dos parâmetros da equação de chuvas intensas para o Estado do Espírito Santo.
Tipo: | Artigo Avaliado por Pares
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/85
Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Formato: | application/pdf
Fonte: | ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 18, No 6 (2010); 496-503
Fonte: | Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.