Data/hora: 10/06/2024 11:14:34

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil
Título: | DESEMPENHO DO IRRIGÂMETRO E DE MÉTODOS DE ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA
Autores: | Cristiano Tagliaferre; Universidade Estadual Sudoeste da Bahia; Izaulto José dos Santos Neto; Univessidade Estadual Sudoeste da Bahia/Vitória da Conquista - BA; Carlos Elízio Cotrim; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Guanambi - BA; Lucas da Costa Santos; UNESPE/Botucatu-SP; Felizardo Adenilson Rocha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Vitória da Conquista-BA.
Data: | 2012-12-27
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Meteorologia Agrícola manejo de irrigação; Métodos empíricos; Irrigâmetro.
Resumo: | Neste trabalho objetivou-se avaliar o desempenho do Irrigâmetro e de métodos de estimativa da evapotranspiração de referência, tendo como base o método de Penman-Monteith – FAO 56. Para estimativa da ET0 por meio dos métodos empíricos foram obtidos dados climáticos de uma estação meteorológica automática instalada no Campus do Instituto Federal da Bahia, localizado no município de Guanambi – BA. Para estimar a ET0 através do Irrigâmetro, foram usados seis equipamentos, com níveis de água dentro do evaporatório iguais a 3 e 4 cm, no qual foram feitas leituras diárias da lâmina de água evaporada. Para comparar os valores de ET0 medidos no Irrigâmetro com os estimados pelas equações empíricas, com os do método padrão Penman-Monteith – FAO 56 foram considerados os parâmetros da equação de regressão (a e b), o coeficiente de determinação (r²), a estimativa do erro padrão (EEP), o índice de concordância (d) e o índice de confiança ou desempenho (c). Os melhores métodos para a estimativa da evapotranspiração de referência foram: Radiação – FAO 24, Penmam modificado – FAO 24 e Irrigâmetro operando com nível de água igual a 3 cm.
Tipo: | Artigo Avaliado por Pares
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/306
Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Formato: | application/pdf
Fonte: | ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 20, No 6 (2012); 544-553
Fonte: | Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.