Data/hora: 10/06/2024 07:47:22

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil
Título: | CARACTERIZAÇÃO DOS SÓLIDOS INTERSTICIAIS DE SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS DE ESCOAMENTO HORIZONTAL SUBSUPERFICIAL - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n6p562-574
Autores: | Gheila Corrêa Ferres Baptestini; Universidade Federal de Viçosa; Antonio Teixeira Matos; Universidade Federal de Viçosa; Paulo Roberto Cecon; Universidade Federal de Viçosa; Suymara Toledo Miranda; Universidade Federal de Viçosa.
Data: | 2016-03-17
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Recursos Hídricos e Ambientais colmatação; Entupimento de poros; Tratamento de águas residuárias.
Resumo: | Com a realização deste estudo, objetivou-se avaliar o efeito da inversão no sentido do escoamento em sistemas alagados construídos de escoamento horizontal subsuperficial (SACs-EHSS) nas características qualitativas e quantitativas do material colmatante do meio poroso. Para isso, ao fim do período experimental, foram coletadas amostras do leito de seis SACs-EHSS: dois não cultivados (SACs-EHSS 1 e 4), dois cultivados com capim tifton 85 (Cynodon spp.) (SACs-EHSS 2 e 5) e dois cultivados com alternantera (Alternanthera philoxeroides) (SACs-EHSS 3 e 6). Das amostras retiradas do material poroso dos SACs foram separados e analisados os sólidos que ocupavam os poros. Nesse material foram quantificadas a massa de sólidos totais (CST), sólidos voláteis totais (CSVT) e sólidos fixos totais (CSFT) por volume de meio poroso (kg m-3) dos SACs-EHSS. Cada espécie vegetal influenciou de modo distinto a distribuição dos CST, CSFT e CSVT nos SACs-EHSS cultivados. Mesmo em condições de relação CSVT/CST baixa a fração orgânica dos sólidos proporcionou estruturação do material suporte superficial dos SACs-EHSS. A inversão no sentido do escoamento não proporcionou redução no acúmulo de matéria orgânica no meio poroso. O alto grau de colmatação dos SACs-EHSS impediu ou tornou menos perceptíveis e prolongados os efeitos positivos da inversão no sentido do escoamento na condição do meio poroso.
Tipo: | Artigo Avaliado por Pares
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/610
Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Formato: | application/pdf
Fonte: | ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 23, No 6 (2015); 562-574
Fonte: | Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.