Data/hora: 02/06/2024 10:32:10

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil
Título: | DEMANDA DE POTENCIA Y ENERGÍA DE UN TRACTOR AGRÍCOLA EN FUNCIÓN DE LAS MARCHAS DE TRABAJO Y EL MANEJO DEL SUELO
Autores: | Yarina Margarita Trujillo Rodríguez; Universidade de Ciego de Ávila; Haroldo Carlos Fernandes; Universidade Federal de Viçosa; Javier Domínguez Brito; Universidade de Ciego de Ávila; Jose Eustaquio de Souza Carneiro; Universidade Federal de Viçosa; Danilo Roberto Loureiro; Universidade Federal de Viçosa.
Data: | 2013-06-25
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Energia na Agricultura; Mecanização Agrícola demanda energética  potencia de tracción  sistemas de labranza.
Resumo: | Se objetivó con el presente, evaluar la demanda de potencia y consumo de energía en tres sistemas de labranza y dos marchas de trabajo del tractor. El experimento se desarrolló en el área experimental de Agronomía- Aeropuerto de la Universidad Federal de Viçosa, localizada en el municipio de Viçosa-MG. Se implantaron tres sistemas de labranza del suelo: convencional, mínimo y directa, en un diseño experimental de parcelas subdivididas, con dos marchas de trabajo del tractor y cuatro repeticiones, totalizando 24 parcelas experimentales. Se determinó el consumo de combustible horario y por hectárea, la fuerza y potencia de tracción y la energía consumida en MJ ha-1, en cada operación mecanizada; los resultados procesados en el paquete estadístico SPSS Statistics 21, mediante un análisis de varianza, mostraron que la marcha de trabajo repercutió signifi cativamente en los valores obtenidos para la potencia de tracción, el consumo de combustible y el consumo de energía, en los tres sistemas de labranza, siendo mayores los valores obtenidos en la marcha B2. El consumo de combustible horario, por hectárea y el consumo de energía (MJ ha-1) difi rieron signifi cativamente en los tres sistemas de labranza, siendo menor para el sistema de labranza directa, superado por la labranza mínima y por último con el mayor valor, el sistema de labranza convencional. El sistema de labranza convencional fue el mayor consumidor de energía.
Tipo: | Artigo Avaliado por Pares
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/400
Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Formato: | application/pdf
Fonte: | ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 21, No 3 (2013); 253-260
Fonte: | Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.