Data/hora: 11/06/2024 06:57:15

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil
Título: | SMUT - SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR PARA MANEJO DE IRRIGAÇÃO
Autores: | Mota, Wilson Nogueira; Junior, José Alves; Evangelista, Adão Wagner Pego; Casaroli, Derblai.
Data: | 2018-02-23
Ano: | 2018
Palavras-chave: | Recursos Hídricos e Ambientais; Meteorologia Agrícola aquisição de dados  Arduino  automação  DHT22  sensor.
Resumo: | A temperatura (T) e a umidade relativa do ar (UR) desempenham papéis fundamentais no manejo agrícola, sendo utilizadas, por exemplo, no cálculo da evapotranspiração de referência. Estes dados são obtidos em estações meteorológicas cujos custos variam entre US$1.000,00 e US$10.000,00, tornado-as de difícil acesso para a maioria dos usuários. Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema de aquisição e armazenamento de dados de T e UR (SMUT) para fins agrícolas de baixo custo (estimado em US$ 70,00). O Sistema foi construído utilizando um sensor DHT22 (AM2302) instalado em um abrigo, um relógio de tempo real (RTC), um gravador de cartões SD, acoplados à uma placa Arduino, programado para leituras a cada dez minutos e cálculo de médias T e UR a cada hora. Para comparação, o sistema foi instado junto a duas estações meteorológicas automáticas (Posto Meteorológico EA/UFG), em Goiânia-GO, e fez-se coleta de dados de Outubro a Dezembro de 2016. Os dados foram comparados através de análise de regressão, erro padrão de estimativa (EPE), raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE), média do erro absoluto (EMA), coeficiente de correlação simples de Person (r) e índice de concordância (d) de Willmott. Os resultados mostraram que houve correlação entre os dados do SMUT e das outras estações (r&gt;0,87), com erro padrão em torno de 6% e ótimo grau de exatidão (d&gt;0,99). Portanto, recomenda-se o uso do SMUT para o monitoramento agrícola de T e UR na faixa de 17 a 35oC e 32 a 100%, respectivamente.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português

Identificador:

http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/897

10.13083/reveng.v26i1.897

Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Relação: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/897/pdf
Formato: | application/pdf

Fonte:

REVISTA ENGENHARIA NA AGRICULTURA - REVENG; v. 26, n. 1 (2018): JANEIRO/FEVEREIRO; 89-99

2175-6813

1414-3984

Fonte: | Direitos autorais 2018 ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture