Data/hora: 10/06/2024 09:41:05

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil
Título: | DESEMPENHO DA IRRIGAÇÃO E FERTIRRIGAÇÃO AVALIADAS POR CONTROLE ESTATÍSTICO DE QUALIDADE - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n6p541-551
Autores: | André Luiz Justi; Universidade Federal do Paraná - UFPR; Paula Mayumi Saizaki; Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR.
Data: | 2016-03-17
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Recursos Hídricos e Ambientais Controle de qualidade; Nitrogênio; Aspersores.
Resumo: | A avaliação de um sistema de irrigação pode ser feita com uso da uniformidade de distribuição de água, sendo o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) o mais utilizado, pois além de ser uma fonte de avaliação de seu bom funcionamento, também é uma forma de verificar sua viabilidade de implantação e operação. Com este trabalho objetivou-se utilizar o Controle Estatístico de Qualidade (CEP), por meio do índice de capacidade do processo, para avaliar a uniformidade de distribuição de água de um sistema de irrigação por aspersão convencional operando com água e realizando a fertirrigação. Os ensaios foram conduzidos no Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola – NEEA – pertencente a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus Cascavel – Paraná, com o uso de 2 aspersores modelo Super10, marca NAANDAN, espaçados 9 m entre si e 18 coletores com espaçamento de 3 m. Os fatores climáticos foram monitorados e coletados em intervalos de 10 min por uma estação climatológica sem fio, marca La Crosse ao longo de 25 ensaios de 1 h para irrigação e fertirrigação. Para os ensaios de irrigação, foi encontrado um CUC médio de 79,72% sendo que o valor médio de velocidade do vento foi de 1,85 m s-1 e com fertirrigação o CUC encontrado foi de 77,14% com velocidade média do vento de 1,50 m s-1. Foram calculados os limites inferior e superior de controle para elaboração do gráfico de controle de qualidade bem como o índice de capacidade do processo para os coeficientes de uniformidade.Os resultados obtidos permitiram concluir que o controle estatístico de qualidade é uma ferramenta de grande auxílio para classificarsistemas de irrigação na busca da otimização do uso da água.
Tipo: | Artigo Avaliado por Pares
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/558
Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Formato: | application/pdf
Fonte: | ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 23, No 6 (2015); 541-551
Fonte: | Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.