Data/hora: 17/06/2024 16:27:23

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil
Título: | MONITORAMENTO DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E PH DA SOLUÇÃO DO SOLO SOB DIFERENTES DOSES DE APLICAÇÃO DE VINHAÇA - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n6p552-561
Autores: | João Paulo Francisco; Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quieroz"; Marcos Vinicius Folegatti; Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"; Leonardo Duarte Batista da Silva; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Jonathas Gonçalves Batista Silva; Universidade Federal de Juiz de Fora.
Data: | 2016-03-17
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Recursos Hídricos e Ambientais; Engenharia de Água e Solo lixiviação  salinização  efluentes líquidos  reuso de água.
Resumo: | Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a condutividade elétrica (CEs) e o pH da solução do solo cultivado com abacaxi Vitória e fertirrigado com vinhaça, de modo a suprir 0, 50, 75, 100 e 125% da recomendação de potássio para essa cultura, obtendo-se, dessa forma, os seguintes tratamentos: T1 – 0 m³ ha-¹; T2 – 231 m³ ha-¹; T3 – 347 m³ ha-¹; T4 – 462 m³ ha-¹; T5 – 578 m³ ha-¹. O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Departamento de Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP. O plantio foi realizado em trincheiras abertas ao nível do solo totalmente revestidas com lona e preenchidas com solo classificado como Latossolo Vermelho Amarelo. As aplicações de vinhaça foram realizadas quinzenalmente por meio de fertirrigação utilizando sistema de irrigação por gotejamento. Foram instalados extratores nas profundidades de 0,20 m e 0,40 m e, para extração da solução, aplicou-se vácuo na tensão de 60 kPa, duas horas após o término da fertirrigação. A coleta da solução foi realizada aos 30, 120, 210 e 270 dias após início dos tratamentos. Verificou-se que os tratamentos com aplicação de vinhaça apresentaram os maiores valores de CEs nas camadas superficiais do solo. Os resultados revelaram que o pH diminui à medida em que se aumentou os volumes de vinhaça aplicados.
Tipo: | Artigo Avaliado por Pares
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/590
Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Formato: | application/pdf
Fonte: | ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 23, No 6 (2015); 552-561
Fonte: | Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.