Data/hora: 12/06/2024 06:13:31

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil

Título:

DESEMPENHO E CUSTOS OPERACIONAIS DE UM HARVESTER EM FLORESTA DE BAIXA PRODUTIVIDADE

PERFORMANCE AND COSTS OF A HARVESTER IN A LOW PRODUCTIVITY FOREST

Autores: | Costa, Eduardo Moreira; Marzano, Felipe Leitão da Cunha; Machado, Carlos Cardoso; Leite, Elton da Silva.
Data: | 2017-05-08
Ano: | 2017
Palavras-chave: | Mecanização florestal; Manejo florestal; Colheita florestal colheita ﬂorestal  mecanização ﬂorestal  produção ﬂorestal.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho e os custos de um harvester em ﬂoresta de eucalipto de baixa produtividade. Um estudo temporal foi realizado para se conhecer o tempo de cada elemento do ciclo operacional. Dados de custo operacional e de produção foram fornecidos pela empresa onde foi realizada a pesquisa. A etapa que consumiu mais tempo foi a de processamento (66%), seguida pelo deslocamento (20%), abate (9%) e paradas (5%). A produtividade média foi de 7,92 m³sc h-1, com um volume individual médio de 0,125 m³sc arv.-1 e eficiência operacional média de 57%. O custo da hora efetivamente trabalhada foi de R$ 218,99 e o custo de produção foi de R$ 27,72 m3sc, O custo de produção se mostrou sensível às pequenas mudanças de produtividade. Os custos variáveis representam 69% do total, seguidos dos custos fxos (18%), de administração (9%) e de mão de obra (4%).
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/751
Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Relação: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/751/477
Formato: | application/pdf

Fonte:

ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; v. 25, n. 2 (2017): Março/Abril; 124-131

2175-6813

1414-3984