Data/hora: 02/06/2024 08:57:49

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil
Título: | DANOS MECÂNICOS EM SEMENTES DE ERVILHACA (Vicia sativa L.) EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO E DA ABERTURA NO MECANISMO DOSADOR
Autores: | Leisy Cristina Bahls; Unioeste; Lúcia Helena Pereira Nóbrega; Unioeste; João Cleber Modernel da Silveira; CEFETRV; Maritane Prior; UEM.
Data: | 2008-10-09
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Mecanização Agrícola germinação; Vigor; Adubo verde; Semeadora.
Resumo: | Problemas podem ocorrer durante a semeadura da ervilhaca, sendo muitos decorrentes de danos mecânicos, os quais são classificados como: visíveis - correspondem a tegumentos e, ou cotilédones quebrados e trincados; e invisíveis - que se manifestam com queda no vigor e viabilidade das sementes O objetivo do trabalho foi avaliar os danos mecânicos, causados nas sementes de ervilhaca durante a semeadura, utilizando-se duas semeadoras-adubadoras para sementes miúdas, em três velocidades de deslocamento das máquinas e variação das aberturas do mecanismo distribuidor de sementes. O experimento foi conduzido no Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Cascavel/PR. Foram utilizadas sementes de ervilhaca com 68% de germinação e 92,5% de pureza, bem como duas semeadoras-adubadoras, uma da marca Vence Tudo, modelo SMT 6414 (VT), e outra da marca Sfil modelo Super Série PSMT 7417A (Sfil). No caso da VT, a análise e interpretação dos dados foram realizadas, adotando-se esquema fatorial dois fatores arranjados na forma 2 x 3 (duas aberturas e três velocidades). Para Sfil, como não foi possível variar a abertura, os dados foram analisados apenas com um fator (velocidade). O aumento da velocidade de deslocamento aumentou os danos mecânicos nas sementes. O uso do cilindro de canelura helicoidal provocou menores danos às sementes do que o cilindro de canelura reta.
Tipo: | Artigo Avaliado por Pares
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/30
Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Formato: | application/pdf
Fonte: | ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 16, No 3 (2008)
Fonte: | Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.