Data/hora: 06/06/2024 04:46:39

Provedor de dados: | 115
País: | Mexico
Título: | Aplicabilidad del modelo SWAT para la estimación de la erosión hídrica en las cuencas de México
Autores: | Rivera-Toral,Francisco; Pérez-Nieto,Samuel; Ibáñez-Castillo,L. Alicia; Hernández-Saucedo,F. Raúl.
Data: | 2012-03-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | SWAT; Erosión; Factor topográfico; Ixtapan del Oro.
Resumo: | El modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) puede ser una herramienta de gran ayuda en la estimación de sedimentos y escurrimientos, sin embargo, su aplicación tiene algunas limitantes. En este estudio se revisó la aplicabilidad del modelo de simulación hidrológica SWAT en las cuencas de México, aplicándolo a la cuenca Ixtapan del Oro, Estado de México, para estimar la pérdida de suelo, comparando los resultados con los valores estimados mediante la técnica del álgebra de mapas. Se encontró que SWAT subestima el factor topográfico en las subcuencas, sobre todo cuando las pendiente es mayor de 25 %, ya que realiza una mala estimación de la longitud de la pendiente, asignándoles valores constantes de 0.05 m. Ese valor se puede corregir si se estima fuera del modelo y se introduce manualmente. Se calculó que 88.7 % (13 138.8 ha) de la cuenca se encuentra en las clases de erosión incipiente y ligera, lo cual muestra una buena conservación de su vegetación y sus suelos; además 75.4 % (11 150.7 ha) de su superficie está cubierta por bosque. Con estas consideraciones se concluye que el modelo SWAT se puede usar para estimar la pérdida de suelo en las cuencas de México.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952012000200001
Editor: | Colegio de Postgraduados
Formato: | text/html
Fonte: | Agrociencia  v.46 n.2 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess