Data/hora: 12/06/2024 16:22:52

Provedor de dados: 	115	
País: 	Mexico	
Título: 	Modelación de los efectos de la geometría sol-sensor en la reflectancia de la vegetación	
Autores: 	Bolaños-González,Martín A.; Paz-Pellat,Fernando; Palacios-Vélez,Enrique; Mejía-Sáenz,Enrique; Huete,Alfredo.	
Data: 	2007-08-01	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	BRDF; Geometría sol-sensor; Reflectancia.	
Resumo: 	Resumen: La reflectancia superficial no es sólo una función de las propiedades espectrales de la radiación incidente y de la anisotropía de la superficie, sino también de la dirección desde la cual dicha superficie es iluminada y vista, es decir, depende de la geometría iluminación-visión (sol-sensor en el caso específico de imágenes de satélite) con la cual es captada. La dependencia de la reflectancia superficial en la geometría sol-sensor se describe por la Función de Distribución de Reflectancia Bidireccional (BRDF, por sus siglas en inglés). Por ello, es necesario minimizar estos efectos como paso inicial para el cálculo de índices de vegetación o cualquier otra estimación realizada con base en reflectancia superficial que pretenda vincularse a características biofísicas de cultivos o vegetación natural. En esta investigación se desarrolló y evaluó un modelo que estima la reflectancia a nadir, en las bandas del Rojo (R) e Infrarrojo Cercano (IRC), con un solo dato de reflectancia obtenido con cualquier combinación de la geometría sol-sensor. El modelo propuesto se validó con datos experimentales tomados en un pastizal natural, obteniéndose resultados adecuados (R2=0.967).	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952007000500527	
Editor: 	Colegio de Postgraduados	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Agrociencia  v.41 n.5 2007	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess