Data/hora: 11/06/2024 05:40:20

Provedor de dados: | 124
País: | Brazil
Título: | Estudo da demanda energética e desagregação do solo em diferentes sequências operacionais de preparo periódico
Autores: | Salvador,Nilson; Mion,Renildo Luiz; Benez,Sérgio Hugo; Viliotti,Carlos Alberto.
Data: | 2010-06-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Agregação do solo; Preparo do solo; Mecanização agrícola.
Resumo: | A correta seleção da sequência operacional do preparo do solo é fundamental para diminuir os custos da mecanização agrícola nas regiões que mobilizam intensamente o solo. Este trabalho teve como objetivo avaliar a demanda energética e a desagregação do solo em diferentes sequências operacionais de subsolagem e sistemas de preparo periódico do solo. O delineamento experimental utilizado foi em esquema fatorial 5x2 com 5 repetições, com blocos dispostos ao acaso, sendo 5 sistemas de preparo do solo (D - Arado de discos, Dn - arado de discos seguido de uma grade niveladora, G - Grade pesada, Gn - grade pesada seguida de uma grade niveladora e E - escarificador) e duas sequências de subsolagem (SP - Subsolagem - preparo e PS - Preparo - Subsolagem). Foram avaliados a demanda energética, o consumo de combustível por área e a desagregação do solo. Os resultados evidenciaram que a sequência operacional preparo do solo - subsolagem (PS) teve menor requerimento energético, com exceção do escarificador. A seqüência preparo do solo - subsolagem consumiu menos combustível e a desagregação do solo não apresentou variação estatística.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902010000200009
Editor: | Universidade Federal do Ceará
Relação: | 10.1590/S1806-66902010000200009
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Ciência Agronômica  v.41 n.2 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess