Data/hora: 16/06/2024 19:37:20

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Bagaço de malte: Processo combinado de auto-hidrólise e hidrólise enzimática para pré-tratamento de bagaço de malte.
Autores: | GAMBETTA, R.
Data: | 2021-07-23
Ano: | 2021
Palavras-chave: | Malte; Bagaço; Hidrolise; Enzima; Glicose; Biomassa; Celulose.
Resumo: | Processo hidrotérmico combinado de auto-hidrólise seguido de hidrólise enzimática como pré-tratamento para liberação de glicose a partir de bagaço de malte. O pré-tratamento por auto-hidrólise remove a hemicelulose e modifica quimicamente a lignina, facilitando o acesso de enzimas à celulose, que será convertida em glicose.
Tipo: | Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

3912

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133101

Editor: | Brasília, DF: Embrapa Agroenergy, 2021.

Relação:

Embrapa Agroenergia - Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)

(Embrapa Agroenergia. Vitrine Tecnológica. Biomassas).

Formato:

PDF: il. color.

2 p.