Data/hora: 09/06/2024 05:40:46

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Processo agroindustrial: produção de fertilizante organomineral a partir de finos de carvão de pirólise rápida.
Autores: | MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M. de; RODRIGUES, L. F.
Data: | 2019-01-15
Ano: | 2018
Palavras-chave: | Pirólise rápida; Fertilização; Npk; Biochar.
Resumo: | O presente documento apresenta o processo de obtenção de fertilizante organomineral do tipo NPK (7-15-5) usando cloreto de potássio (KCl), nitrato de amônio (NH4NO3), di-hidrogenofosfato de amônio (NH4H2PO4) e usando finos de carvão de eucalipto, obtido por pirólise rápida. O carvão apresenta teor médio de cinzas de 5%, tais cinzas são oriundas do ciclone de separação do carvão do bio-óleo, o qual usa areia. Como aglutinantes foram usados glicerina e amido.
Tipo: | Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

56703

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1104233

Editor: | Colombo: Embrapa Florestas, 2018.

Relação:

Embrapa Florestas - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 428).

Formato: | 5 p.