Data/hora: 02/06/2024 19:15:09

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Adequação de uma semeadora para a semeadura/implantação de sorgo sacarino e biomassa em área de descanso da cana-de-açúcar.	
Autores: 	MANTOVANI, E. C.; ABREU JÚNIOR, A.; FREITAS, J. de; BUZINARO, I.; MAY, A.; PARRELLA, R. A. da C.; OLIVEIRA, A. C. de.	
Data: 	2017-11-30	
Ano: 	2017	
Palavras-chave: 	Semeio.; Sorgo açucareiro; Equipamento agrícola.	
Resumo: 	Neste trabalho, vislumbrou-se utilizar as áreas de descanso de cana-de-açúcar das usinas para plantar cultivares de sorgo biomassa e sacarino, com alta capacidade de produção de massa e grão, para produção de energia e de etanol. Entretanto, a implantação da cultura do sorgo sacarino ou biomassa era comprometida face à dificuldade de semear, nas áreas com alta densidade de palhada. Durante os semeios iniciais, o mecanismo de preparo do solo na linha e o de distribuição da semente não era eficiente e dificultava o estabelecimento do estande técnico inicial, recomendado para esta cultura. Em uma parceria com a Empresa Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas - Tatu S.A., de Matão-SP, foi possível utilizar uma semeadora-adubadora comercial, já desenvolvida para semente graúda, como milho, feijão e soja, nestas mesmas áreas. O resultado deste trabalho foi muito bom e, com a adequação da semeadora-adubadora, permitiu a implantação do estande técnico inicial recomendado de 120 mil plantas/ha, com as modificações e os ajustes realizados nas áreas da Usina Bom Retiro, da empresa Raízen, no município de Capivari-SP.	
Tipo: 	Documentos (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	27989

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1081121	
Editor: 	Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2017.	
Relação: 	Embrapa Milho e Sorgo - Documentos (INFOTECA-E)

(Embrapa Milho e Sorgo. Documentos, 215).	
Formato: 	32 p.