Data/hora: 06/06/2024 00:51:53

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Características e avaliação de uma ceifadeira-enleiradora de arroz.
Autores: | SILVA, J. G. da.
Data: | 1993-08-04
Ano: | 1987
Palavras-chave: | Ceifadeira-enleiradora; Característica; Agrícola.; Arroz; Colheita; Cerrado; Equipamento; Mecanização; Oryza Sativa.
Resumo: | Foi construída e avaliada uma maquina ceifadeira-enleiradora de arroz, constituída basicamente de um chassi com rabica montado sobre duas rodas, de uma barra com navalha de corte de 1,0 m, de três molinetes em forma de estrela de duas correias com garras para o enleiramento de um motor com potência de 3,5 cv e demais componentes necessários a transmissão de movimentos e aos controles de operação. A maquina pode cortar e enleirar de duas a três fileiras de arroz de cada vez.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

1414

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/191813

Editor: | Goiânia: EMBRAPA-CNPAF, 1987.

Relação:

Embrapa Arroz e Feijão - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(EMBRAPA-CNPAF. Boletim de pesquisa, 5).

Formato: | 13 p.