Data/hora: 06/06/2024 00:24:17

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Método alternativo para estimar deposição de agrotóxico com uso de papel sensível a água.	
Autores: 	CHAIM, A.; MAIA, A. de H. N.; PESSOA, M. C. P. Y.; HERMES, L. C.	
Data: 	1999-06-15	
Ano: 	1999	
Palavras-chave: 	Medição de gotas; Eficiência; Deriva; Agrotóxico; Contaminação; Impacto Ambiental; Pulverizador; Herbicida; Medição; Spraying equipment; Droplet size; Measurement.	
Resumo: 	Vários fatores contribuem para que a quantidade de defensivo que sai do bico dos pulverizadores não seja a mesma que atinge o alvo. A quantificação do material que alcança é feita com processos onerosos ou sofisticados. Neste trabalho, para estimar o volume de calda que atinge determinado alvo, descreve-se um método matemático que se utiliza da microscopia ótica para medição das gotas, permitindo a conversão do diâmetro das manchas ou impressões de gotículas de pulverização em volume/centímetro quadrado. Estima-se o volume das gotas que atingem determinada área, por meio da medição de suas manchas ou impressões criadas em alvos artificiais, cujos diâmetros sãoo corrigidos por respectivos fatores de espalhamento. As gotas são classificadas em diferentes faixas de tamanho e o volume e calculado em função da sua densidade por centímetro quadrado. Apresentam-se resultados comparativos do método de analise matemática de deposição de gotas com um de analise química de traçador.	
Tipo: 	Circular Técnica (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	1516-4683

3657

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/13123	
Editor: 	Jaguariuna: Embrapa Meio Ambiente, 1999.	
Relação: 	Embrapa Meio Ambiente - Circular Técnica (INFOTECA-E)

(Embrapa Meio Ambiente. Circular Tecnica, 1).	
Formato: 	34p.