Data/hora: 02/06/2024 01:36:26

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Barragem subterrânea: alternativa de captação e armazenamento de água de chuva.	
Autores: 	MELO, R. F. de; ANJOS, J. B. dos.	
Data: 	2018-11-01	
Ano: 	2017	
Palavras-chave: 	Água de chuva; Agricultura dependente de chuva; Barreamento; Captação de água de chuva; Absorção de Água; Água do Solo; Águas Subterrâneas; Manejo de Água; Barragem Subterrânea; Soil water; Soil water deficit; Water conservation; Water reservoirs.	
Resumo: 	Nas condições da agricultura dependente de chuva, a disponibilidade de água no solo para as culturas varia de acordo com a quantidade e frequência das precipitações, da capacidade do solo em absorver água e da profundidade do sistema radicular. Essa disponibilidade pode ser melhorada com o uso de tecnologias de captação de água de chuva, como também aquelas associadas ao manejo adequado do solo e água, uso de práticas conservacionistas como, incorporação de restos vegetais, cobertura do solo, adubação orgânica, adubação verde, entre outras. Estudos realizados pela Embrapa Semiárido, em parceria com outras instituições, têm ressaltado a importância das tecnologias de captação e armazenamento de água de chuva para melhoria da agricultura familiar no Semiárido. Dentre estas tecnologias destaca-se a barragem subterrânea como alternativa viável para produção de alimentos, que pode contribuir para redução dos riscos de perda da lavoura. Esta instituição disponibiliza um acervo de conhecimentos e tecnologias que podem mudar essa realidade e reduzir os impactos da irregularidade climática e das limitações edáficas. A barragem subterrânea é uma estrutura que tem por finalidade barrar o fluxo de água da chuva que escoa na superfície e/ou dentro do solo, por meio de uma parede impermeável construída transversalmente em relação ao sentido das águas, cujo objetivo é acumular água dentro do solo. No seu barramento é utilizada uma lona plástica de polietileno de 200 micras, a qual forra a camada vertical do solo contribuindo para segurar a água da chuva que escoa por cima e por dentro do solo. Essa estrutura é considerada de baixo custo, um processo simples de construção e operação, podendo ser usada em grande escala, desde que as condições naturais sejam favoráveis e que tenham pessoal capacitado para tal finalidade.	
Tipo: 	Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	2526-2556

57680

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1098685	
Editor: 	Cadernos do Semiárido: Riquezas &amp; Oportunidades, v.11, n. 11, p. 27-31, mai./jun. 2017.	
Relação: 	Embrapa Semiárido - Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)