Data/hora: 01/06/2024 01:04:04

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Metodologia fototémica fotopiroelétrica para a determinação do teor de palha em café torrado e moído.	
Autores: 	MELO, W. L. de B.; YASUDA, M. T.; CRUVINEL, P. E.	
Data: 	2006-01-09	
Ano: 	2001	
Palavras-chave: 	Onda térmica; Sensor; Difusão térmica.	
Resumo: 	Trata-se de uma metodologia baseada na técnica fototérmica fotopiroelétrica para determinar o percentual de palha torrada e moída adicionada ao café torrado e moído.	
Tipo: 	Comunicado Técnico (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	9119

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/29195	
Editor: 	São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2001. 5 p.	
Relação: 	Embrapa Instrumentação - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Instrumentação Agropecuária Comunicado Técnico, 44).