Data/hora: 12/06/2024 09:31:58

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Projeto e construção de um biorreator de Leito fixo, com esferas sintetrizadas, para uso no cultivo de célula animal.	
Autores: 	GROU, B. B.; ASSIS, O. B. G.	
Data: 	2005-03-18	
Ano: 	2003	
Palavras-chave: 	Biorreator; Sinterização.; Pecuária.	
Resumo: 	Apresentado as etapas de processamento de um de leito fixo, constituído de esferas de vidro sinterizadas, para uso como reator de ancoramento de célula animal. A confecção do meio poroso segue os princípios cerâmicos de sinterização viscosa sob temperatura controlada, em molde de aço para estabelecimento de densidade e formato definidos. O reator de forma cilíndrica foi projetado para adequar a adesão e cultivo de células de linhagem CHO-K1 (Chinese Hamster Ovary). Essas células tem alto interesse do ponto de vista biotecnológico, com subprodutos de larga aplicação na área farmacêutica e veterinária. A linhagem CHO-K1 apresenta particularidades de cultura, requerendo a montagem de reator com características específicas, que foram observadas neste trabalho. Caracterização teórica do meio poroso sinterizado e avaliações da estrutura por tomografia de RMN foram realizadas.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	8732

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/28862	
Editor: 	São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2003. 22 p.	
Relação: 	Embrapa Instrumentação - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 06).