Data/hora: 16/06/2024 04:20:52

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Terceira validação do CalcMadeira: desbobro pelo método radial.
Autores: | RAMOS, L. B.; COSTA, T. C. e C. da.
Data: | 2021-10-28
Ano: | 2021
Palavras-chave: | Software; Extração de madeira; Multiprodutos; Modelagem; Manejo florestal; Sawmill; Modeling; Madeira; Produto Florestal; Serraria; Forest management.
Resumo: | Nas operações para obter madeira serrada muitos são os métodos usados para desdobro da tora, que podem ser padrões de corte ou processos empíricos, usando a experiência dos operadores. Como usualmente o produtor vende a árvore em pé, com valores muito inferiores àqueles que serão obtidos após o processamento mecânico da madeira, foi desenvolvido o CalcMadeira, software com a finalidade de auxiliar o produtor a vender a arvore não em metros cúbicos, mas em função das peças serradas que podem ser obtidas a partir de árvores. Um dos modelos implementados é o padrão de corte radial, que consiste em dividir a tora em quadrantes, e calcular peças serradas próximas ao sentido do raio. Foram realizados testes com diferentes deslocamentos da medula em relação ao centro da face menor da tora para avaliar a exatidão quanto ao número e à dimensão de peças que o programa calculou em relação às peças observadas nas toras. São apresentadas exatidões por tora em função do deslocamento da medula. As distribuições totais calculada e observada de largura da peça foram estatisticamente iguais.
Tipo: | Folhetos
Idioma: | Português

Identificador:

Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2021.

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1135677

Relação: | (Embrapa Milho e Sorgo. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 233).
Formato: | 31 p.
Fonte: | openAccess