Data/hora: 11/06/2024 10:05:29

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Manejo da irrigação do feijoeiro com o uso do irrigâmetro.
Autores: | SILVEIRA, P. M. da; RAMOS, M. M.; OLIVEIRA, R. A. de.
Data: | 2010-04-14
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Irrigâmetro; Feijão; Phaseolus vulgaris; Irrigação; Manejo de água.
Resumo: | O Irrigâmetro é um aparelho evapopluviométrico que estima a evapotranspiração da cultura e mede a quantidade de chuva precipitada. Além disso, indica o momento de irrigar e o tempo de irrigação ou a velocidade de deslocamento do equipamento de irrigação. Tudo isso feito sem precisar de conhecimento técnico, sem programa computacional e sem cálculos.
Tipo: | Circular Técnica (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

29820

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/664141

Editor: | Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2009.

Relação:

Embrapa Arroz e Feijão - Circular Técnica (INFOTECA-E)

(Embrapa Arroz e Feijão. Circular técnica, 84).

Formato: | 4 p.