Data/hora: 13/06/2024 02:41:25

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Uso do LiDAR no manejo florestal.	
Autores: 	PAPA, D. de A.; FIGUEIREDO, E. O.; OLIVEIRA, M. V. N. d'; RODRIGUEZ, L. C. E.; CAMARGO, A. P.; PRATA, G. A.; AMARAL, L. G. de C.; LARANJA, D. C. F.	
Data: 	2017-11-01	
Ano: 	2017	
Palavras-chave: 	Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Manejo forestal.; Administração florestal; Sensoriamento remoto; Raio laser; Forest management; Remote sensing; Lidar; Lásers.	
Resumo: 	A segunda geração da tecnologia Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) utiliza-se de um sistema de sensoriamento remoto ativo de escaneamento a laser conhecido como LiDAR (Light Detection and Ranging). Esse equipamento emite radiação eletromagnética a um dado comprimento de onda, sob uma taxa de frequência de repetição para detecção de objetos. Ao ser atingido pelo laser, o alvo reflete a radiação e o equipamento LiDAR detecta o retorno do sinal refletido. Por meio das propriedades da luz refletida no objeto é possível fazer o cálculo da distância, entre o emissor e o objeto que refletiu o pulso, e dessa forma obter o posicionamento geográfico do alvo.	
Tipo: 	Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	26395

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1078727	
Editor: 	Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2017.	
Relação: 	Embrapa Acre - Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)	
Formato: 	1 folder.