Data/hora: 01/06/2024 02:52:00

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Odometria visual com SVO e sua aplicação em reconstrução tridimensional.
Autores: | SANTOS, T. T.
Data: | 2015-03-24
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Odometria visual; Reconstrução 3D; Reconstrução tridimensional; Fenotipagem de plantas; Navegação robótica; Semi-direct Visual Odometry; Phenotype.
Resumo: | O presente trabalho analisa um método recentemente proposto na literatura para odometria visual em tempo real, isto é, a localização espacial em tempo real obtida somente a partir de imagens geradas por uma câmera acoplada ao equipamento, e sua aplicabilidade em problemas de reconstrução tridimensional de objetos.
Tipo: | Documentos (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

1677-9274

18370

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1011987

Editor: | Campinas: Embrapa informática Agropecuária, 2014.

Relação:

Embrapa Informática Agropecuária - Documentos (INFOTECA-E)

(Embrapa Informática Agropecuária. Documentos, 130).

Formato: | 28 p.