Data/hora: 09/06/2024 08:41:08

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | DISPOSITIVO colhedor de grãos aperfeiçoado.
Data: | 2002-05-24
Ano: | 2002
Palavras-chave: | Grãos.; Máquina agrícola; Soja; Colheita; Colheita mecânica; Colheitadeira.; Mechanical harvesting; Soybeans.
Resumo: | RESUMO: Dispositivo simples e barato, para colheita de grãos. Substitui quase todos os mecanismos de uma colhedora convencional. DESCRIÇÃO TÉCNICA: Trata-se de um dispositivo para colheita de grãos, especialmente de soja, que funciona por impacto com fios flexíveis. A ação conjunta de jatos de ar e dos impactos produzidos por fios flexíveis sobre vagens, cachos ou espigas, libera, limpa e transporta os grãos para um reservatório ou para o duto de saída. Mais eficiente que os equipamentos disponíveis no mercado, ele pode ser ajustado a qualquer processo de colheita. SUMMARY: Simple, low-cost grain harvesting device that substitutes almost all the mechanisms in a conventional harvester. TECHNICAL DESCRIPTION: The object of the invention is a grain harvest that operates by impact with flexible wires, particularly appropriate for harvesting soybean. The joint action of streams of air and the impacts of the flexible wires over pods, panicles or clusters releases, cleans and transports grain to a reservoir or exit duct. More efficient that the equipment available in the market, it can be adjusted to any harvest program.
Tipo: | Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

18645

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/462983

Editor: | In: EMBRAPA. Portifólio de tecnologias protegidas. [Brasília, DF, 2002].
Relação: | Embrapa Soja - Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Formato: | Não paginado.