Data/hora: 09/06/2024 15:47:19

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Aspersor de garrafa PET com conexão de 3/4 de polegada.
Autores: | FEIDEN, A.; SILVA, A. M. da; MOL, D. J. de S.; FEIDEN, A.
Data: | 2016-02-11
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Agroecologia; Ecologia vegetal; Sustainable agriculture; Agroecosystems.
Resumo: | O sistema apresentado é uma adaptação do sistema demonstrado pela Emater Paraná na Vitrine Tecnológica de Agroecologia do Show Rural Coopavel 2014, entre os dias 03 e 07 de fevereiro de 2014. O sistema utilizava Alberto Feiden conexões de irrigação por gotejamento para acoplar garrafas de refrigerante de Polite- reftalato de etileno (PET) perfuradas como aspersores encaixadas em mangueiras de polietileno pretas.
Tipo: | Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

59510

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1036644

Editor: | In: PAVLAK, R. J.; SEIXAS, C. D. S.; GRISA, S. (Org.). Cartilha de tecnologias: vitrine tecnológica de agroecologia "Vilson Nilson Redel". Foz do Iguaçu: Itaipu Binacional, 2016.
Relação: | Embrapa Pantanal - Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Formato: | p. 52-54.