Data/hora: 11/06/2024 14:38:23

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Aspersor de garrafa PET com conexão de 3/4 de polegada.	
Autores: 	FEIDEN, A.; SILVA, A. M. da; MOL, D. J. de S.; FEIDEN, A.	
Data: 	2016-02-11	
Ano: 	2016	
Palavras-chave: 	Agroecologia; Ecologia vegetal; Sustainable agriculture; Agroecosystems.	
Resumo: 	O sistema apresentado é uma adaptação do sistema demonstrado pela Emater Paraná na Vitrine Tecnológica de Agroecologia do Show Rural Coopavel 2014, entre os dias 03 e 07 de fevereiro de 2014. O sistema utilizava Alberto Feiden conexões de irrigação por gotejamento para acoplar garrafas de refrigerante de Polite- reftalato de etileno (PET) perfuradas como aspersores encaixadas em mangueiras de polietileno pretas.	
Tipo: 	Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	59510

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1036644	
Editor: 	In: PAVLAK, R. J.; SEIXAS, C. D. S.; GRISA, S. (Org.). Cartilha de tecnologias: vitrine tecnológica de agroecologia "Vilson Nilson Redel". Foz do Iguaçu: Itaipu Binacional, 2016.	
Relação: 	Embrapa Pantanal - Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)	
Formato: 	p. 52-54.