Data/hora: 02/06/2024 07:41:33

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Uso da ressonância magnética nuclear de baixo campo na determinação rápida do teor de umidade em madeiras.
Autores: | BARROS, C. B.; COLNAGO, L. A.
Data: | 2006-02-22
Ano: | 1999
Palavras-chave: | Indústria de papel e celulose; Ressonância Magnética Nuclear; RMN.; Espectrômetro; Madeira; Umidade.
Resumo: | Neste trabalho é apresentada uma recomendação da utilização da técnica de ressonância magnética nuclear (RMN) de baixo campo como método alternativo na determinação rápida da umidade em madeiras. Este método utiliza o espectrômetro de RMN desenvolvido pela Embrapa Instrumentação Agropecuária e transferido para a Empresa GIL Equipamentos Especiais.
Tipo: | Recomendação Técnica (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

9437

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/29510

Editor: | São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 1999. 4p.

Relação:

Embrapa Instrumentação - Recomendação Técnica (INFOTECA-E)

(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Recomendação Técnica, 12).