Data/hora: 01/06/2024 02:38:02

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Caracterizacao hidraulica e avaliacao do sistema de irrigacao por aspersao.
Autores: | EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido.
Data: | 2003-04-23
Ano: | 1988
Palavras-chave: | Eficiencia; Coeficiente de uniformidade; Avaliacao; Efficiency; Uniformitycoefficient; Evaluation; Irrigated perimeter.; Irrigação; Irrigação por Aspersão; Perímetro Irrigado.; Irrigation; Sprinkler irrigation.
Resumo: | Este estudo descreve a avaliacao do manejo de agua ao nivel de parcela no Perimetro Irrigado Senador Nilo Coelho, Petrolina,PE, que compreendeu a realizacao de testes em sete lotes escolhidos em funcao da disponibilidade de pressao na entrada destes, compreendendo lotes de colonos de pequenas empresas. Foi determinada a uniformidade de distribuicao, o coeficiente de uniformidade e a eficiencia de irrigacao. A avaliacao da uniformidade do aspersor envolveu tambem a construcao de isoietas. Determinou-se a rotacao do aspersor e a velocidade e direcao do vento predominante. Verificou-se que a eficiencia de irrigacao ao nivel de parcela no setor de colonizacao foi de 54,27% sob uma pressao de servico que variou de 1,80 a 4,07atm. No setor de empresas aeficiencia de irrigacao foi de 50,76% para uma pressao media de 2,08atm.
Tipo: | Circular Técnica (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

26142

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/151355

Editor: | Petrolina, 1988.

Relação:

Embrapa Semiárido - Circular Técnica (INFOTECA-E)

(EMBRAPA-CPATSA. Circular tecnica, 20)

Formato: | 78p.