Data/hora: 10/06/2024 12:09:42

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Automatização de método para análise do volume de gotas de chuva natural ou artificial e sua distribuição com técnicas de processamento de imagens digitais.
Autores: | CRUVINEL, P. E.; VIEIRA, S. R.; MINATEL, E. R.; MUCHERONI, M. L.; CRESTANA, S.
Data: | 2006-03-29
Ano: | 1996
Palavras-chave: | Processamento de imagens.; Chuva Artificial; Irrigação.
Resumo: | A principal dificuldade encontrada nos métodos existentes - da força, do fluxo, do momento, da imersão, do óleo e método baseado no uso de papéis marcadores, sensíveis às gotas de água - para a análise do volume de gotas de chuva natural ou artificial está na tarefa de avaliação manual dos diâmetros das gotas para o posterior levantamento do espectro de distribuição das mesmas. Em geral, são utilizadas réguas graduadas e os diâmetros são medidos um a um. O trabalho de reconhecimento do volume de gotas na forma automatizada otimiza a tarefa manual e pode-se determinar a distribuição por área e, consequentemente, as energias cinéticas relacionada, o que auxilia nos estudos com chuvas naturais ou possibilita o dimensionamento de aspersores e ajustes de pressão de sistemas de irrigação com maior confiabilidade e menor esforços manual. Para automatizar o sistemas, utiiza-se o teorema da convolução de Fourier, com suas propriedades da correlação em frequência. A automatização para a análise do volume de gotas com técnicas de processametno de imagens requer uma plataforma Windows 95 com memória de usuário mínima de 4Mbytes.
Tipo: | Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

9689

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/29763

Editor: | São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 1996.

Relação:

Embrapa Instrumentação - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Comunicado técnico, 4).

Formato: | 4 p.