Data/hora: 01/06/2024 01:13:47

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Propriedades hidráulicas do solo determinadas através da atenuação de raios grama.	
Autores: 	NAIME, J. de M.; SILVA, A. M. da; Vaz, C. M. P.; Crestana, S.	
Data: 	2003-10-03	
Ano: 	2002	
Palavras-chave: 	Metodologia; CRAs.; Condutividade Hidráulica; Solo.	
Resumo: 	Este trabalho apresenta uma nova metodologia para a determinação da CRAs e da condutividade hidráulica do solo. Comparando-se com os métodos convencionais de determinação da CRAs que exigem medidas em amostras equilibradas e fluxo estacionário, o método da atenuação de raios gama apresenta as seguintes vantagens: tempo de análise é de 4 horas contra o mínimo de 48 horas e determinação da função completa, desde solo seco em estufa até ponto de saturação, contra alguns poucos pontos.	
Tipo: 	Comunicado Técnico (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	8118

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/28444	
Editor: 	São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2002.	
Relação: 	Embrapa Instrumentação - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Comunicado Técnico, 48).	
Formato: 	5