Data/hora: 11/06/2024 16:03:19

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Sondas de TDR artesanais de três hastes para estimativa da umidade do solo.
Autores: | COELHO, E. F.; SILVA, A. J. P. da; VELLAME, L. de M.
Data: | 2016-10-27
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Irrigation equipment.; Irrigação; Equipamento de irrigação.
Resumo: | Os equipamentos de TDR (reflectometria no domínio do tempo) requerem guias de onda ou sondas que são inseridas no solo para conduzirem o sinal eletromagnéticoque permite estimar a umidade do solo a partir da constante dielétrica do mesmo. Os problemas na aquisição dessas sondas dos fabricantes passam pelas mesmasdificuldades da compra dos reflectômetros: os custos são elevados e limitama quantidade de dados observados. Uma alternativa é a construção de sondas artesanais que possam fazer o mesmo papel das sondas industriais, a custo bem mais acessível. Este documento apresenta os resultados de alguns anos de trabalho com sondas de TDR artesanais, construídas no laboratório de Irrigação e Fertirrigação da Embrapa Mandioca e Fruticultura, em parceria com outras instituições de ensino e pesquisa. O trabalho é uma coletânea de informações sobre sondas de TDR de três hastes, suas características, e a avaliação do uso direto no reflectômetro ou por meio de multiplexadores interconectados. Não inclui, entretanto, sondas acopladas ao reflectômetro, isto é, aquelas em que o sensor e o reflectômetro constituem um só equipamento
Tipo: | Circular Técnica (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

31551

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1055477

Editor: | Cruz das Almas, BA: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2016.

Relação:

Embrapa Mandioca e Fruticultura - Circular Técnica (INFOTECA-E)

(Embrapa Mandioca e Fruticultura. Circular Técnica, 119).