Data/hora: 06/06/2024 08:38:26

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Guia para pós-processamento de pontos coletados por receptor GNSS geodésico Trimble R4 no Programa Trimble Business Center versão 2.60.	
Autores: 	VASQUES, G. de M.; DART, R. de O.; ROSSO, L. Z.	
Data: 	2015-02-27	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Receptor geodésico; Sistema de posicionamento global; Global positioning systems.	
Resumo: 	Este documento apresenta um passo-a-passo para pós-processamento, no programa Trimble Business Center (TBC) versão 2.60, das coordenadas geográficas obtidas pelo receptor GNSS geodésico Trimble R4 no modo estacionário, ou seja, em que cada ponto é obtido com o receptor parado. Existe a opção de coleta cinemática de pontos, em que os pontos são obtidos automaticamente a cada intervalo de tempo com o receptor em movimento. Tanto o equipamento quanto o programa estão disponíveis no Núcleo de Geomática da Embrapa Solos.	
Tipo: 	Documentos (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	1517-2627

18876

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1010120	
Editor: 	Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2014.	
Relação: 	Embrapa Solos - Documentos (INFOTECA-E)

(Embrapa Solos. Documentos, 170).	
Formato: 	43 p.