Data/hora: 05/06/2024 10:47:21

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Determinação da uniformidade de distribuição de água em sistema de irrigação localizada.
Autores: | CALGARO, M.; BRAGA, M. B.
Data: | 2009-04-24
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Sistema Uniformidade.; Água; Irrigação Localizada.
Resumo: | A função da irrigação é fornecer condição hídrica adequada ao desenvolvimento das plantas, para que estas expressem todo o seu potencial genético, proporcionando maior retorno econômico. Dessa forma, os parâmetros relacionados às boas práticas de irrigação são decisivos no planejamento e na operação de sistemas de irrigação. Por este motivo, recomenda-se a manutenção anual do sistema de irrigação e a determinação da uniformidade de distribuição de água (UDA), a fim de verificar como está o funcionamento do mesmo e corrigir possíveis distorções. O resultado do teste de uniformidade de distribuição de água, é utilizado tanto para o manejo da irrigação quanto para diagnosticar a necessidade de manutenção do sistema. Portanto, a uniformidade de distribuição de água deve ser tratada como um importante parâmetro de informação para a avaliação do estado de funcionamento e da eficiência do sistema de irrigação.
Tipo: | Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

40526

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/161932

Editor: | Petrolina: Embrapa Semi-Árido, 2008.

Relação:

Embrapa Semiárido - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Semi-Árido. Instruções técnicas, 86).

Formato: | Np.