Data/hora: 04/06/2024 15:28:21

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Análise hidráulica de um sistema de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico.	
Autores: 	ALMEIDA, R. L. da S.; DANTAS NETO, J.; SILVA, E. F. da; ALMEIDA FILHO, R. L. da S.	
Data: 	2014-02-18	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Canhão hidráulico; Uniformidade.; Irrigação por aspersão; Equipamento de irrigação; Irrigação.	
Resumo: 	Este trabalho teve como objetivo calcular a uniformidade de irrigação para sistema de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico submetido a vários espaçamentos em campo. Foi conduzido na propriedade hidroagrícola Lagoa do Ouro, no Município de Jequié, Bahia. O aspersor utilizado é do tipo canhão hidráulico, Plona-PLN 25. Foram utilizados 80 coletores no campo espaçados de 6 (m) para coleta das lâminas de água (mm). A evapotranspiração potencial da cultura foi medida a partir do tanque classe "A" instalado na propriedade. Os maiores valores apresentados de coeficientes de uniformidade CUC e CUD foram de 78% e 71% respectivamente para o espaçamento de 36x36 m; e os menores, 67% e 30% para o espaçamento 42x42 m.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	1678-0892

17991

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/980323	
Editor: 	Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2013.	
Relação: 	Embrapa Solos - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Solos. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 236).	
Formato: 	17 p.