Data/hora: 01/06/2024 16:48:03

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Caracterização estrutural e avaliação da eficiência de filtragem de velas cerâmicas porosas modificadas.
Autores: | ALES, C. R.; ASSIS, O. B. G.
Data: | 2006-02-20
Ano: | 1999
Palavras-chave: | Microscopia de Varredura Eletrônica; MEV; Raio-X; EDX; FTIR.
Resumo: | Neste trabalho são apresentados os resultados parciais da alteração de velas comerciais pelo revestimento de SiO2 seguindo de tratamentos de hidrofilização e do depósito de enzimas. Caracteriza-se as superfícies filtrantes por técnicas microscópica de varredura eletrônica (MEV), e espectroscópicas de energia dispersiva de raios-X (EDX) e infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) bem como, testes para avaliação da eficiência do sistema de filtragem em fluxo contínuo.
Tipo: | Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

9411

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/29481

Editor: | São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 1999. 13 p.

Relação:

Embrapa Instrumentação - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Comunicado Técnico, 31).