Data/hora: 11/06/2024 11:10:32

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Reúso da água na produção de café cereja descascado.
Autores: | SOARES, S. F.; MORELI, A. P.; DONZELES, S. M. L.; PREZOTTI, L. C.
Data: | 2013-07-30
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Café cereja; Café maduro.
Resumo: | Com o objetivo de reduzir o volume de água empregado no processamento de café via úmida foi desenvolvido um sistema de remoção de resíduos de baixo custo, denominado ?Sistema de Limpeza de Águas Residuárias? (SLAR). Ele é constituído basicamente de caixas e peneiras que associam os processos de decantação e peneiramento e pode ser construído nas propriedades rurais.
Tipo: | Circular Técnica (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

813

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/963032

Editor: | Brasília, DF: Embrapa Café, 2012

Relação:

Embrapa Café - Circular Técnica (INFOTECA-E)

(Embrapa Café. Circular técnica, 1).

Formato: | 8 p.