Data/hora: 09/06/2024 11:35:19

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Gráfico psicrométrico com curvas de equilíbrio higroscópico de grãos.
Autores: | CAMPELO JUNIOR, J. H.; PRIANTE FILHO, N.; ALBUQUERQUE, M. C. F.; MONTEZUMA, A. M. N.; BATISTA, J. M.; MENDONCA, M. M. D.; CAMPANHOLA, C.; RINALDI, C.; SCHMALTZ, J. R.; SILVEIRA, G. C.; CANEPPELE, C.; MENDONCA, E. A. F. de; SILVA, P. M. da; DOMINGUES, A. N.
Data: | 1991-03-15
Ano: | 1986
Palavras-chave: | Potencial; Curva.; Água; Arroz; Equilíbrio Higroscópico; Grão; Milho; Secagem; Temperatura; Umidade; Soja.
Resumo: | O objetivo do presente trabalho e fornecer uma apresentação gráfica do uso pratico do equilíbrio higroscópico baseado na teoria do potencial da água. A metodologia de calculo baseou-se no modelo simplificado de equilíbrio higroscópico descrito por CAMPELO JUNIOR (2). As curvas correspondentes a diversas umidades de arroz, milho, soja, assim como de potenciais escolhidos arbitrariamente foram locadas em gráficos psicrométricos. Uma das informações praticas obtidas a partir dos gráficos e a determinação do aumento de temperatura para secagem de grãos em silos ou barcaças a baixas temperaturas. Verificou-se que as umidades indicadas para armazenagem de arroz, milho, e soja correspondem ao potencial de - 127 atm.
Tipo: | Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

581

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/9933

Editor: | Cuiabá: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso-Centro de Ciências Agrárias, 1986.

Relação:

Embrapa Meio Ambiente - Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)

(Boletim Técnico, 1)

Formato: | p.100-101