Data/hora: 02/06/2024 12:42:08

Provedor de dados: | 193
País: | Brazil
Título: | PRODUTIVIDADE DO PROCESSAMENTO MECANIZADO DA MADEIRA DE PINUS NOS SISTEMAS FULL TREE E CUT TO LENGTH EM DIFERENTES VOLUMES INDIVIDUAIS
Autores: | Scorupski, Antônio José; Oliveira, Felipe Martins de; Diniz, Carlos Cézar Cavassin; Lopes, Eduardo da Silva.
Data: | 2017-11-22
Ano: | 2017
Palavras-chave: | Colheita florestal; Harvester; Planejamento da colheita.
Resumo: | Este trabalho objetivou analisar o processamento da madeira na colheita mecanizada de Pinus sp. nos sistemas full tree e cut to length, para verificar qual apresenta maior rendimento de acordo com o volume médio individual (VMI) das árvores. O estudo foi realizado nas áreas operacionais de colheita da madeira de uma empresa florestal nos municípios de Jaguariaíva e Sengés, estado do Paraná, em povoamentos de 15 anos de idade em regime de corte raso. A coleta de dados foi realizada durante 12 meses por meio de controles diários de produção, com base no computador de bordo de cada máquina e na separação por classes de VMI, com os dados interpretados por meio de análise gráfica. Os resultados mostraram que houve equilíbrio nas produtividades do processamento em ambos os sistemas na classe de VMI entre 0,21 a 0,25 m³, porém o sistema cut to length demonstrou maior produtividade do processamento nas classes de VMI menores, enquanto o sistema full tree foi superior nas classes de maior VMI, demonstrando a adequabilidade dos dois sistemas para os diferentes volumes dos povoamentos florestais.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português

Identificador:

http://revistas.ufpr.br/biofix/article/view/56344

10.5380/biofix.v2i0.56344

Editor: | Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Relação: | http://revistas.ufpr.br/biofix/article/view/56344/33958
Formato: | application/pdf

Fonte:

BIOFIX Scientific Journal; v. 2 (2017): Especial I MECFOR; 06-11

2525-9725

10.5380/biofix.v2i0

Fonte:

Direitos autorais 2017 BIOFIX Scientific Journal

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0