Data/hora: 01/06/2024 01:44:04

Provedor de dados: 	196	
País: 	Brazil	
Título: 	UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO VIA PIVÔ CENTRAL	
Autores: 	Nascimento, Valderir Facundo; Feitosa, Erialdo Oliveira; Soares, José Ivo.	
Data: 	2017-11-29	
Ano: 	2017	
Resumo: 	A inadequada uniformidade de aplicação da água em sistemas de irrigação proporciona excesso em parte da área de cultivo e carência em outra, diminuindo a disponibilidade de água à cultura e aumentando o custo de produção. Nesse sentido, objetivou-se avaliar a uniformidade de aplicação de água por aspersão em pivôs centrais. Foram determinados os seguintes parâmetros: coeficientes de uniformidade (CUC, CUD e CUE) e a eficiência de aplicação. As vazões e pressões dos sistemas foram obtidos de acordo com a metodologia. No pivô central 04 os valores de CUC, CUD encontrados no teste estavam inadequados, abaixo do mínimo recomendado (85%); o CUE foi classificado como razoável e a eficiência de irrigação baixa. No pivô central 05 os valores de CUC e CUE encontrados na avaliação estão de acordo com os valores de referência, mas com baixa eficiência de aplicação devido ao valor de CUD abaixo do mínimo recomendado (85%). 	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://periodicosonline.uems.br/index.php/agrineo/article/view/1643

10.32404/rean.v4i4.1643	
Editor: 	Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Cassilândia	
Relação: 	http://periodicosonline.uems.br/index.php/agrineo/article/view/1643/1765	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	Revista de Agricultura Neotropical; v. 4 n. 4 (2017): Revista de Agricultura Neotropical; 65-69

REVISTA DE AGRICULTURA NEOTROPICAL; Vol. 4 No. 4 (2017): REVISTA DE AGRICULTURA NEOTROPICAL; 65-69

2358-6303

10.32404/rean.v4i4	
Fonte: 	Copyright (c) 2017 REVISTA DE AGRICULTURA NEOTROPICAL