Data/hora: 01/06/2024 07:49:27

Provedor de dados: | 20
País: | Belgium

Título:

Evaluación de la Cuenca de Mono II para su empleo en el vertimiento de arena en la playa de Varadero, 2008

Assessment of Mono II sand borrows area for its use in Varadero sand fill, 2008.

Autores: | Rivas Rodríguez, L.; Caballero Camejo, V.; Izquierdo Álvarez, M.
Data: | 2010-03-18
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Sand; Sand; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6779.
Resumo: | Actualmente la playa de Varadero, principal polo turístico de Cuba, no presenta los niveles de deterioro que mostraba en el año 1998. Sin embargo, existen ciertos sectores, ubicados entre Punta Chapelín y el canal de Paso Malo, con una longitud de 7 000 m., donde se observan evidencias de una erosión acelerada. Es por ello que se propone una nueva campaña de vertimientos que brinde especial atención a estos sectores. Luego de ser identificada la Cuenca de Mono II, como la zona de préstamo, y comprobar que reunía condiciones óptimas para su utilización, se hacia necesario demostrar la compatibilidad de ese sedimento con el que existe actualmente en los sectores erosionados, siendo este el principal objetivo del presente trabajo. Para ello se colectaron 56 muestras de sedimento en la zona de préstamo y 30 en las anteplayas de perfiles ubicados en el sector a regenerar. Los resultados granulométricos permitieron conocer que la muestra tipo de la cuenca era de 0.42 mm y la de la zona de vertimiento de 0.32mm, ambas clasificadas como arenas medias. Al analizar la composición genética, se pudo comprobar que ambos sedimentos son de origen biogénico, con predominio de algas calcáreas, moluscos y foraminíferos. La similitud existente en los resultados permitió concluir que el sedimento presente en la Cuenca de Mono II, resulta idóneo para ser empleado en los trabajos de rehabilitación, en los sectores que actualmente presentan indicios de erosión en la playa de Varadero
Tipo: | Journal Contribution
Idioma: | Espanhol

Identificador:

Serie Oceanológica, (6)

2072-800X

http://hdl.handle.net/1834/3420

Editor: | Instituto de Oceanología
Relação: | http://oceanologia.redciencia.cu/articulos/articulo63.pdf