Data/hora: 06/06/2024 05:55:18

Provedor de dados: | 20
País: | Belgium

Título:

Cajones con aislamiento térmico para uso de las lanchas de fibra de vidrio del sector artesanal

Thermally insulated boxes for use in the fibre-glass launches of the artisanal fishing sector

Autores: | Wood, C.D.; Grijalva, M.
Data: | 2009-07-30
Ano: | 1988
Palavras-chave: | Thermal insulation; Artisanal fishing; Containers; Fishery products; Fishery products; Containers; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2941; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1831.
Resumo: | Se construyeron tres tipos de cajones de madera en su exterior con aislamiento térmico usando materiales que se encuentran disponibles en el Ecuador. El primero fue hecho de madera y polietileno como aislante; el segundo con acero galvanizado en la parte interna, encima del aislamiento de polietileno, y el tercero con fibra de vidrio y resina en el interior, usando como aislante poliuretano. El cajón con fibra de vidrio fue más costoso pero parecía ser el mejor en términos de su peso y resistencia. Se construyeron cuatro cajones más de este estilo con un diseño modificado para pruebas de resistencia más extensas. Se han alcanzado mejoras, pero ese necesario más trabajo para definir diseños de cajones con aislamiento térmico.
Tipo: | Journal Contribution
Idioma: | Espanhol

Identificador:

Boletín Científico y Técnico, 9(6). p. 19-42

-

http://hdl.handle.net/1834/3141

Editor: | INP (Ecuador)