Data/hora: 01/06/2024 13:57:08

Provedor de dados: | 20
País: | Belgium

Título:

Contribution à l'étude des modifications hydro-sédimentaires consécutives à la réouverture artificielle de l'embouchure du Comoé à Grand-Bassam

Contibution to the study of the hydro-sedimentary modifications resulting from the artificial reopening of Comoe inlet at Grand-Bassam

Autores: | Koffi, K. Ph.; Abé, J.; Amon Kothias, J.B.
Data: | 2013-10-04
Ano: | 1991
Palavras-chave: | River outflow; Hydrology.
Resumo: | La réouverture artificielle du canal naturel du fleuve Comoé (22 septembre 1987)en vue de l'élimination en mer des plantes flottantes envahissantes, a modifié considérablement l'environnement hydro-sédimentaire du domaine lagunaire à Grand-Bassam. L'action des courants de marée a conféré un caractère plus estuarien aux eaux lagunaires, l'intrusion saline (25-30%0)remontant au delà des ponts de Moossou à la confluence du fleuve Comoé. Ceci a entraîné un curage du cours inférieur du fleuve et surtout des fonds lagunaires antérieurement confinés. La remobilisation des vases (des fonds autour de l'île Bouët), évacuées en suspension vers le large a découvert les faciès sableux lagunaires et marins. Ce nouveau système demeure fragile, par la suite d'un colmatage saisonnier du canal en étiage.
Tipo: | Journal Contribution
Idioma: | Francês

Identificador:

Journal Ivoirien d'Océanologie et de Limnologie, 1 (2), p. 47-60

1018-0354

http://hdl.handle.net/1834/5149

Relação: | Anonyme.-Rapport préliminaire de relevés de courant de marée à l'embouchure du fleuve Comoé à Bassam.-Cent.Rech.Océanogr.: Abidjan, 1987 (non publié)
Fonte: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/