Data/hora: 09/06/2024 13:34:23

Provedor de dados: | 20
País: | Belgium
Título: | Caracterización físicoquímica en los alrededores de la Isla Orozco en el canal de acceso al Puerto Marítimo (Boya 59 - boya 66)
Autores: | Arreaga, P.; Rodríguez de Morán, A.
Data: | 2008-05-31
Ano: | 2007
Palavras-chave: | Chemical oceanography; Sediment composition; Sediment analysis; Granulometry; Dredging; Chemical oceanography; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1516.
Resumo: | El presente documento tiene como objetivo describir las características físico-químicas del agua superficial, incluyendo dentro de esta descripción un análisis geológico de la zona del canal de Acceso al Puerto Marítimo comprendida entre las boyas # 59 y # 66 y que corresponden a los alrededores de la Isla Orozco, futuro sitio de depósito de sedimentos provenientes del dragado del anal, con la finalidad de demostrar que la obra de depósito en la Isla Orozco es ambientalmente factible, viable y sustentable en el corto, mediano y largo plazos, sin afectar significativamente la calidad ambiental del área de influencia del proyecto. Esta caracterización es parte del estudio de Impacto Ambiental para el depósito de los sedimentos dragados del canal de Acceso al Puerto Marítimo en la Isla Orozco, proyecto que se enmarca en las normas ambientales vigentes emitidas por el Municipio del Cantón Guayaquil, en las leyes promulgadas por el gobierno nacional, en especial en la Constitución Política de la República del Ecuador y en las Políticas Básicas Ambientales, que en su Política 2 señala: " Todo habitante en el Ecuador y sus instituciones y organizaciones públicas o privadas, deberán realizar cada acción, en cada instante, de manera que propenda en forma simultánea a ser socialmente justa, económicamente rentable y ambientalmente sustentable". Se determinaron las características físicas y químicas del área establecida (Figura 1), mediante estudio de corrientes, campañas de mediciones de parámetros químicos y bióticas, del análisis grunulométrico y de la batimetría del sector. Esta caracterización se basa en los resultados de las campañas de muestreo realizados durante enero y febrero del 2006, las cuales se ubicaron entre las boyas 59 y 66. estero la Libertad y áreas adyacentes a la Isla Orozco, en total 14 y se realizaron en perídos de mediciones de aproximadamente 12 horas con la finalidad de cubrir un estado completo de marea.
Tipo: | Journal Contribution
Idioma: | Espanhol

Identificador:

Acta Oceanográfica del Pacífico, 14(1). p. 31-36

1390-0226

http://hdl.handle.net/1834/2403

Editor: | Instituto Oceanográfico de la Armada, Guayaquil, Ecuador