Data/hora: 01/06/2024 14:28:12

Provedor de dados: | 20
País: | Belgium

Título:

Adaptation et essai d’un chalut pélagique a très grandes mailles a quatre faces egales pour une puissance de 650 c.v.

ملائمة شبكة جرّ عائمة ذات عيون شباك كبيرة لبواخر ذات قوة محرك يفوق 650 حصان بخاري

Adaptation of a Japanese big mesh mid-water trawl to the Tunisian fisheries

Autores: | Bdioui, M.; M'Rabet, R.
Data: | 2012-11-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Trawl nets; Gear research; Marine fisheries; Mesh selectivity; Pelagic fisheries; Trawlers; Pelagic fisheries.
Resumo: | Le présent travail concerne l’adaptation et l’essai d’un chalut pélagique japonais de très grandes mailles et à quatre faces égales dans les pêcheries tunisiennes. Le fil élémentaire composant les alèzes de filets est en Dyneema. Les essais de ce modèle de chalut, conçu pour un bateau d’une puissance motrice de 650 C.V, ont montré qu’il est adapté aux pêcheries de la région nord de la Tunisie et qu’il est efficace pour la capture des petits poissons pélagiques de grande profondeur notamment la sardine et l’anchois. Par ailleurs, les rendements de ce modèle de chalut sont importants grâce à ses ouvertures, horizontale et verticale, d’environ 35mètres. Les captures sont composées à plus de 99% d’espèces pélagiques.
Tipo: | Journal Contribution
Idioma: | Francês

Identificador:

Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 36. p. 1-11

0330-0080

http://hdl.handle.net/1834/4489

Editor: | INSTM
Fonte: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/