Data/hora: 11/06/2024 03:23:40

Provedor de dados: 	20	
País: 	Belgium	
Título: 	Diseño de un espigón de fin de playa en cayo Libertad, Punta Hicacos (Varadero) como parte del manejo de zonas costeras

Design of a beach end groyne in Cayo Libertad, Punta Hicacos (Varadero), as part of coastal zone management	
Autores: 	Hernández Valdés, K.; Pérez Villavicienzo, O.; Nadal Llosa, M.; Rondón Yero, H.; González, N.	
Data: 	2010-03-18	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Beach erosion.	
Resumo: 	Para estabilizar el sector de playa en el extremo este de Cayo Libertad, Punta Hicacos, se propone la construcción de un espigón con una longitud de 290 m y un ancho de corona de 8 m, compuesto por un núcleo de rocas de 3 m de ancho y por dos capas de escollera de recubrimiento con un peso de 3.4 ton para el tronco de la obra y 3.6 ton para el morro. La cota de coronación será +1.20 m, nivel en el que dará terminación una losa de hormigón de resistencia Rbk: 300 kg/cm2. La obra se integrará al uso recreativo de la zona a través de un paso peatonal que permitirá la contemplación del paisaje y la pesca a cordel. El espigón servirá de contención lateral a la arena que es transportada por efecto de la deriva litoral hacia el Canal de Buba, contribuyendo a estabilizar este sector de playa al favorecer la acumulación de sedimentos, el incremento del ancho de playa y la protección del borde costero para uso turístico. Con la aplicación de esta solución se trabaja además por lograr el objetivo de establecer un programa único de recuperación y mantenimiento de la playa de Varadero en toda su extensión, lo que permitirá un mejor manejo de la zona costera con el uso más racional de los recursos financieros y técnicos.	
Tipo: 	Journal Contribution	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	Serie Oceanológica, (6). p. 16-26

2072-800X

http://hdl.handle.net/1834/3419	
Editor: 	Instituto de Oceanología	
Relação: 	http://oceanologia.redciencia.cu/articulos/articulo62.pdf