Data/hora: 09/06/2024 09:27:11

Provedor de dados: | 20
País: | Belgium
Título: | Determinación del datum vertical en La Libertad, Ecuador
Autores: | Paredes, N.
Data: | 2008-02-21
Ano: | 1986
Palavras-chave: | Datum levels; Geodesy; Geodesy; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3228.
Resumo: | Normalmente en los levantamientos geodésicos se utilizan dos tipos de referencias: las coordenadas de origen y el datum vertical: Las primeras están en función del elipsoide o superficie matemática de referencia que más se ajusta al área, y el segundo; por la determinación del nivel medio del mar con 19 años de observación. El Ecuador tiene como elipsoide de referencia, el Internacional y el datum horizontal del punto localizado en la Canoa, Venezuela (Provisional South American Datum 1956, PSAD 56), cuya coordenadas han sido transportadas a nuestro país mediante redes geodésicas. En 1948, el Ecuador instaló una estación mareográfica en la Libertad (Lat. 020° 12'S., Long. 80° 55'W) y a la determinación del datum vertical se refiere el presente trabajo.
Tipo: | Journal Contribution
Idioma: | Espanhol

Identificador:

Acta Oceanográfica del Pacífico, 3(1). p. 205-209

1390-0226

http://hdl.handle.net/1834/2154

Editor: | Instituto Oceanográfico de la Armada, Guayaquil, Ecuador